附件19

**唐河县生产安全现状分析**

**1.危险化学品领域**

全县共有危险化学品经营企业119家，其中加油站100家，有仓储经营企业3家（含重大危险源企业1家），无仓储经营企业16家。主要涉及乙醇汽油、柴油、天然气[富含甲烷的]、氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、二氧化碳[液化的]等危险化学品，生产经营过程中主要事故类型为火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、触电、灼烫、高处坠落、车辆伤害等。

**2.工业企业领域**

全县共有规模以上工业企业179家，其中纺织13家、建材17家、机械15家、轻工134家。工业企业涵盖范围广，企业底数动态变化快；涉及有限空间类型多；使用天然气、液化石油气等危险化学品；小型企业设备、设施简陋，基础条件差；建筑耐火等级不高，消防通道占、堵，消防基础设施配备不足，消火栓无水、欠压等现象普遍存在。生产经营过程中主要事故类型为火灾、中毒和窒息、触电、灼烫、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、锅炉爆炸、其他爆炸等。

**3.非煤矿山领域**

全县有非煤矿山企业2家，均为露天开采。露天非煤矿山主要涉及采剥作业、边坡与边界管理、铲运作业、供配电及机电设备、采场防排水、运输作业、排土作业等。生产过程中主要事故类型为放炮、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、坍塌、触电等。

**4.建筑施工领域**

2023年在建工程有39个，其中市政公用工程13个；2023年需参加危房改造房屋198座，其中C级72座，D级126座；2023年抗震房改造300户。建筑施工主要涉及起重机械、临边洞口、深基坑及围护结构、脚手架、模板等。生产过程中主要事故类型为高处坠落、坍塌、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、火灾。高处坠落事故的发生率最高、危险性极大；坍塌事故是建筑施工中最常见、伤亡人数最多的事故之一。

**5.城镇燃气领域**

全县有燃气企业6家，其中瓶装燃气企业3家，管道天然气企业1家，车用天然气企业2家；餐饮用户使用管道天然气的有156户，其余餐饮用户主要使用瓶装液化石油气；居民用户使用管道天然气的有70064户，使用瓶装液化石油气的约21170户。生产经营过程中主要事故类型为火灾、其他爆炸、容器爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息等。

**6.道路运输领域**

全县公路总里程3569.542km，桥梁654座，客运企业2家，客运车辆235辆，客运量389.7万人/年，危险货物运输企业1家，危险货物运输车辆42辆。道路交通安全风险主要包括两方面，一是车辆事故，主要是由于驾驶人员不安全行为和车辆、货物的不安全状态导致；二是道路交通设施事故，主要是由于桥梁、道路等交通基础设施本身的破坏造成的事故。

**7.人员密集场所**

学校498所；医疗卫生机构共943家；大中型商超14家；养老机构391家；宗教场所62个；A级旅游景点3家，文化场馆5家，网吧11家，KTV5家，电子游戏游艺3家，密室逃脱剧本杀3家。该类场所因其建筑或场所的特殊性，一旦发生火灾事故，火势蔓延快、救援困难，可能会造成严重的人员伤亡和经济损失。